

***EVERLASH***

***ピタットフィルム６５***

LOGISTIC

*スベリ止めフィルム*

**ノンスリップフィルム (MDPE)**

## 構成

◎**スベリ止め剤コーティング**

**中密度ポリエチレンフィルム　６５μｍ**

## 品質

◎**高いスベリ止め　及び　防水性。**

◎**透明で、柔軟性があり破けにくい特性。**

◎**塵、ほこりが出ません。**

◎**１００％リサイクルが可能です。**

◎**直接食品に触れても無害　（証明書有り）**

## 用途

◎**あらゆる分野の包装形態を安定させます。**

**ペール缶、ポリタンク、袋物等の移動に最適。**

◎**食品、化粧品及び製薬におすすめ。**

**特にプラスチックパレットで効果的です。**

◎**手作業、又は自動化ラインに使用可能。**

**自動ラインの場合はシート供給装置が必要です。**

◎**雨や埃から商品を保護、屋外保管にも最適。**

**トップカバーとしてもご使用頂けます。**

# パレタイズ

◎**ロール幅：１２００ｍｍ**

◎**巻き長さ：３００Ｍ**

◎**ミシン目：１０００ｍｍ**

# 仕様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材質** | 中密度ポリエチレンフィルム | | **規格** |
| **重量** | 60 g/sqm | | ISO 536 |
| **傾斜角度** | ≥ 65° | |  |
| **静止摩擦係数** | ≥ 0,8 |  | ISO 15359 |
| **動摩擦係数** | ≥ 0,78 |  | ISO 15359 |

**有限会社ショウコウインターナショナル**

　　　〒540-0012大阪市中央区谷町４丁目５-９

　　　TEL　06-6920-3279　FAX06-6920-3289

　　　URL　http://shoko-international.com